**5.7外勤中科院一天加班3小时**

77.1总控没了,查看原因

发现总控是正常退出,查找人为杀掉命令,没发现

根据中科院人的要求写总控守护程序

将高分先导所有单机服务器布上守护程序并测试

高分ye2磁盘满了,清理

部署高分4的传输管理控制软件

部署资源的传输管理控制软件

先导传输资源管理白了,查原因

**5.8外勤中科院一天**

高分4出现大面积失败,到dtc成功,从dtc到目的地失败,查原因

关闭数据中心软件,恢复失败任务

指导陶鹏飞QT使用方法

给王萌普及各系统差异

**5.9外勤中科院一天 加班3小时**

配合运管集成测试

查找空基传输任务异常原因

对接配置ftp服务

给运管集成测试人员配网络

141.2挂了,修复存储集群

**5.10外勤中科院一天 加班3小时**

高分三亚总控不在了查原因

高分三亚共享存储崩了,修复

修复失败,重启机器,171.6起不来

全部用ipmi关机同时重启,起来了

修复gfs完成

与方冬梅讨论后续工作

写客户端改进方案

将总控改成单独的配置文件

写链路选择方案

**5.13外勤中科院一天 加班3小时**

查看2.91任务为何没执行

2.91vnc崩了,连不上,关闭vnc服务

vnc服务关不掉,强行pskill,起不来服务,删掉/tmp下的东西,重启

当前虚拟机开发环境中文输入法不管用了,解决..

虚拟机超过70G,运行缓慢,重装centos6.8

增加数据中心项目任务已经到时间可以开始传的提示

16399轨道失败,查原因

**5.14外勤中继星一天**

查找生成文件慢的原因

看代码,与尹斌开会讨论代码方案细节

**5.15外勤一天 加班3小时**

清理11.6的磁盘空间,满了

查找任务失败原因

去掉导致g++编译不通过得代码(clib)

修改先导日志打印导致总控崩溃的代码

更新先导总控程序

**5.16外勤一天 加班3小时**

早上外勤中科院

给王萌签字文件,检查测试记录有无漏签的

下午外勤中继星

把文件带给郝静

与尹斌崔建雄一起看程序

讨论归零报告

看田浩代码,找错误

**5.17外勤中科院半天,中继星半天,加班2小时**

写带宽分配技术细节

修改，更新资三程序，支持强制失败功能

**5.20外勤中科院一天,加班3小时**

写带宽分配技术细节

查找任务失败原因

增加自动登vpn软件分类框,氛围集群类以及负载均衡类

修改，更新高分程序，支持强制失败功能

**5.21外勤中继星一天,加班2小时**

与尹斌讨论生成文件的瓶颈问题

写测试程序测试memcpy的时间占用

memcpy时间占用不多，找其他可能

**5.22外勤中科院一天,加班3小时**

写带宽分配技术细节给王萌弄专利

与程老师王萌讨论传输项目现状以及改进措施

查找任务失败原因

指导陶盆飞修改代码

指导陶鹏飞使用开发IDE

与陶盆飞调试强制失败功能

**5.23外勤中继星一天,加班2小时**

写测试程序，发现如果缓冲区是malloc则会时间占用很多

查找dispatch中所有的malloc,开始进行修改,改成固定长度数组

与崔建雄讨论是否要如此解决,会花费时间巨大

**5.24外勤中科院一天**

查找失败任务原因

指导陶鹏飞linux基础知识

增加sleep统一接口,单位为ms

与程老师讨论系统现状,提缺人手等问题

修改自动登录vpn代码,去掉高分资三集群登录等功能(因为高分资三已经全改成单机模式)

**5.27外勤中继星一天,加班2小时**

开会与中继星领导确定修改malloc方案

开始修改所有的malloc为固定长度数组

与尹斌讨论修改方案需要的时间

**5.28外勤中科院一天加班3小时**

上午开十二五现场验收测试评审会

指导陶盆飞测试强制失败代码

查找强制失败代码更新失败原因

修改获取本机ip错误的问题代码并测试

修改多线程tcp服务端的相关代码,保持与linux接口一致

传输代理在已经杀掉守护进程的情况下仍然自动启动,可能是中科院之前部署的硬件守护导致的

让陶盆飞更新时先把文件删掉再更新,可以了

**5.29外勤中科院半天,中继星半天,加班3小时**

查数据中心失败任务原因

看代码,排序开始时间是否可行

看超时时间

查看tcp2udp卡死原因，以便修改代码

指导.配合陶盆飞调试部分接收站强制失败

由于传输代理接口链路一直没有更新,自己造任务测试正确性

**5.30外勤中继星一天,加班3小时**

修改二代代码,置换所有malloc

与崔建雄讨论其他方案

备份当前所有版本的代码

查看任务失败原因,确认是否是超时未开始导致失败

查看代码,确实是超时时间问题

**5.31外勤中科院一天**

查看数据中心任务失败原因

修改所有数据中心项目的配置项为超时时间为28800秒(8小时)

重启数据中心所有服务器的总控

查看资三强制失败操作失败的原因

确认收到集中监控的强制失败指令,下发给传输代理,流程上等待5秒其上报任务状态,但没有上班,确认是传输代理的问题

陶鹏飞代码更新脚本失败,指导其修改