# 2.10在家远程办公一天 加班4 小时

**将资三全部替换成空基程序**

**与陶鹏飞讨论资三默认配快速还是非快速**

**资三系统北京本部,三亚站,密云站,喀什栈,移动站,YE2的SCService目录下增加sc.conf,并对照原来的配置进行修改,具体修改了以下配置:**

**默认快速模式配置(统一配成非快速,0)**

**总带宽改为1000**

**下行码率增加CBES03五个通道,增加TY15**

**默认保存时间改为3天**

**集中监控地址改为13.1**

**本机地址各都改**

**链路个数以及FTPAgent组**

**中科院讨论组讨论任务失败上报的问题**

**给陶鹏飞开11.6上的虚拟机供其使用idea**

**备份所有资三系统北京本部,三亚站,密云站,喀什栈,移动站,YE2的总控服务为SCServiceZ3Old**

**更新北京本部,三亚站,密云站,喀什栈,移动站,YE2的总控服务,从172.16.14.2考过来**

**143.1 143.2总控在自动启,查原因**

**资三更新后队列没了传输代理仍然收到任务,查原因**

**更新玩之后任务传不了查原因**

**给方冬梅提供uiqss**

**帮助陶鹏飞解决11.77不能使用的问题**

**电话回答中继星崔建熊的问题**

**重新拷贝虚拟机打开代码看如何配udf pdxp以及回放地址**

**用户回放速率低,查找速率配置是否在用户事后分发这里**

**与崔建雄电话沟通**

# 2.11在家远程办公一天 加班4小时

**将先导全部替换成空基程序**

**先导系统北京本部,三亚站,密云站,喀什栈,移动站,YE2的SCService目录下增加sc.conf,并对照原来的配置进行修改,具体修改了以下配置:**

**默认快速模式配置(统一配成非快速,0)**

**总带宽改为1000**

**下行码率增加CBES03五个通道,增加TY15**

**默认保存时间改为3天**

**集中监控地址改为13.1**

**本机地址各都改**

**链路个数以及FTPAgent组**

**备份所有资三系统北京本部,三亚站,密云站,喀什栈,移动站,YE2的总控服务为SCServiceXDOld**

**更新北京本部,三亚站,密云站,喀什栈,移动站,YE2的总控服务,从172.16.14.2考过来**

**电话远程协助中继星侯明扬进行代码修改,修改pdxp2udf中的bid**

**电话远程协助中继星程序代码更新**

**中继星说程序挂了,帮排查原因**

# 2.12在家远程办公一天

**电话回答中继星崔建雄的ert时间排序的问题**

**帮陶鹏飞确认程序core的地方**

**gdb无法定位行数,辅导陶鹏飞安装调试库**

**整理告警信息文档并提交方冬梅**

# 2.13在家远程办公一天 加班3小时

**确认高分北极代码需要改的地方**

**查看先导喀什服务器内存未释放的原因**

**更改高分北极代码,改成空基接口**

**帮陶鹏飞看T57任务结构体为空的问题**

**把142.2改为KSC先导**

**将改完的高分北极部署到空基14.1上**

# 2.14在家远程办公一天 加班4小时

**空基北极无法执行任务,查看原因**

**杀掉14.1的总控,以本地远程启动日志形式查看日志**

**取消今天下的任务,重下北极T53任务**

**先导喀什任务没传,查看原因**

**udp接收不到信息,检查udp服务情况**

**修复udp接收不到信息的问题**

**测试t53任务进行传输**

**将高分全部替换成空基程序**

**高分系统北京本部,三亚站,密云站,喀什栈,移动站,YE2的SCService目录下增加sc.conf,并对照原来的配置进行修改,具体修改了以下配置:**

**默认快速模式配置(统一配成非快速,0)**

**总带宽改为1000**

**下行码率增加CBES03五个通道,增加TY15**

**默认保存时间改为3天**

**集中监控地址改为13.1**

**本机地址各都改**

**链路个数以及FTPAgent组**

**备份所有资三系统北京本部,三亚站,密云站,喀什栈,移动站,YE2的总控服务为SCServiceXDOld**

**更新北京本部,三亚站,密云站,喀什栈,移动站,YE2的总控服务,从172.16.14.2考过来**

**北极站单独更新,用上午更新的程序进行替换**

**更新高分前发现高分DTC是对应服务器接收数据,而空基选链路是返回负载均衡地址**

**方冬梅怀疑高分原版DTC带宽分配不对,查看分配策略以及结果**

# 2.16周日加班一小时

**先导总控起不来,生成一堆core文件,查原因**

**将先导总控任务队列改为/home/sjcs下,修改配置文件,拷贝队列并重启总控**

**gdb调试core文件找崩溃原因代码行数**

# 2.17在家远程办公一天 加班3小时

11.3上周五总控挂了,查原因

**高分程序升级空基之后T52传输失败,退回原来版本**

**查找任务失败原因**

**先导喀什磁盘使用率超过80%,查原因,后发现是中科院要求设置成95%**

**高分很多任务带宽是0,查原因**

**有一个任务失败了但是总控队列里没失败,手动失败,DQA任务恢复了,但是CRE没恢复,查原因**

**查看北极以及DTC该最高优先级任务是否失败**

**查看高分默认快速传输的模式**

**回复方冬梅关于CREDQA配置不限带宽的问题**

**按方冬梅要求配置高分三期总控密云三亚喀什DTC接收站**

**高分三期北京本部,三亚站,密云站,喀什栈,移动站,YE2的SCService目录下增加sc.conf,并对照原来的配置进行修改,具体修改了以下配置:**

**默认快速模式配置(统一配成非快速,0)**

**总带宽改为1000**

**下行码率增加CBES03五个通道,增加TY15**

**默认保存时间改为3天**

**集中监控地址改为13.1**

**本机地址各都改**

**链路个数以及FTPAgent组**

**备份所有资三系统北京本部,三亚站,密云站,喀什栈,移动站,YE2的总控服务为SCServiceXDOld**

**更新北京本部,三亚站,密云站,喀什栈,移动站,YE2的总控服务,从172.16.14.2考过来**

**解决无法自动删除的问题,测试修改**

**中继星尹斌打电话说ert时间排序不对,远程排查问题**

# 2.18远程办公一天

**将修改好的空基最新程序更新到所有服务器上**

**81.2 17.2 144.2 14.2 130.242.60.243 142.2 172.1 78.2 12.3 80.180.2**

**先导根目录满了,清理**

**发现根目录没啥可以删除的,继续找**

**发现是T57喀什数据存放到/mnt/gfs下了**

**高分密云删除数据有问题,继续测试**

**自动删除更新有问题,找不到队列,退回版本继续测试**

**高分密云队列坏了为0,考虑如何保证备份脚本**

**发现高分已经回退了,回退所有高分版本,找回队列**

**修改更新脚本,使其支持桥接模式更新(即通过11.6才能访问的机器)**

# 2.19远程办公一天

**修改更新脚本,使其支持集群模式更新(即自动操作关闭集群更新程序重启集群)**

**先导资源管理白了,查原因,总控都在且总控与集中监控通信都正常**

**方冬梅发现总控在扫描删除任务时会给集中监控发空包,修改这部分代码**

**修改删除transData以及Work下的数据代码,并增加1800秒时间间隔再发送**

**更新所有程序到空基先导资三系统中**

# 2.20到岗一天 加班3小时

**高分系统北京本部,三亚站,密云站,喀什栈,移动站,YE2的SCService目录下增加sc.conf,并对照原来的配置进行修改,具体修改了以下配置:**

**默认快速模式配置(统一配成非快速,0)**

**总带宽改为1000**

**下行码率增加CBES03五个通道,增加TY15**

**默认保存时间改为3天**

**集中监控地址改为13.1**

**本机地址各都改**

**链路个数以及FTPAgent组**

**备份所有资三系统北京本部,三亚站,密云站,喀什栈,移动站,YE2的总控服务为SCServiceXDOld**

**更新北京本部,三亚站,密云站,喀什栈,移动站,YE2的总控服务,从172.16.14.2考过来**

**北极站单独更新,用上午更新的程序进行替换**

**北极更新后T52密云有问题,查原因,代理报连不上DTC**

**陶盆飞说是11.3的问题,修改总控配置改为11.5没问题了..**

**修改CASearth卫星设计文档**

**YD1已经开始传任务了,但是代理还在保找不到dtc**

**方冬梅说先到二期需要把job号改为BOJ,看代码是否需要修改**

# 2.21在家办公一天

**查看yd1无法传输的原因**

**高分北极数据传一半删了,查原因,方冬梅说是总控给删了,找配置文件发现配的95,不可能**

**先导北极将高分任务删了,因为超过70了,将阈值改为95重启程序**

**查看高分喀什传输慢的问题**

**高分到CRE连接不上,查原因**

# 2.24所里办公一天

**开发高分数据库备份程序**

**资三三轨数据没传,查原因**

**研究状态自己变成5的原因**

**资三看不到传输任务信息,查看原因**

**增加功能可更改传输状态,不重启总控**

**改完更新资三密云**

**修改自动登录vpn为用以前的网页方式,因为发现easyconnect不稳定**

**查看空基十三五接口,并整理问题**

**查看资三三亚DTC为啥不传**

# 2.25在家办公一天

**查看资三密云状态变成5的问题(复现)**

**恢复任务**

**找为啥没传,发现没有数据**

**根据刘蕾主任的要求,给军工部王丹打电话询问新项目(版本管理)的需求**

**王丹给了个电话(西安军方的),打这个电话了解需求**

**写需求了解文档,发回给刘蕾主任**

# 2.26在岗一天

**修改北极代码,使删除过期文件时不再发空包给集中监控**

**更新高分北极代码**

**删除80.2的多余日志**

**查看80.1的日志,又发现状态自动变成5的问题**

**中科院运维群说有一个任务有通道快有通道慢,查原因**

**高分8817任务也是任务界面有问题,查原因**

**高分总控11.3一直在重启,查原因**

**代码对不上,之前改过一版,更新成最新版本,根据core文件查代码,加打印日志再更新...**

**分析认为是传输代理一直在发送非法续传请求导致不断重启,陶鹏飞将传输代理重启之后总控恢复正常...**

# 2.27在家办公一天

**查看先导北极以及高分北极是否从接收站开始T51会删除原来的任务,先导北极要改成不删**

**修改代码,判断如果是被挤占,则不删任务**

**更新先导北极站总控,观察情况**

**继续查看资三密云状态变成5的问题**

# 2.28所里在岗一天

**早上中科院说喀什全都任务停了,查原因**

**分析集中监控接收数据错误的原因**

**77.5经常自己断电,服务器有问题,修改配置文件等,把总控迁移到77.6上**

**有任务暂停了两个小时候之后恢复不了,查原因**

**继续查看资三密云状态变成5的问题**