# 3.2在岗一天

高分任务失败,但是没上报也没开始,查原因

**增加高分DTC打印日志,排查总控一直重启的原因**

**高分三亚又出现状态变成5的问题,持续寻找原因3.2**

**与王萌讨论最近的一些问题**

# 3.3在家远程办公一天

**与陶鹏飞讨论通道索引的问题**

**查看空基代码,确认给传输代理带宽信息通道索引是0开始**

**根据以后需求,需要修改总控通道索引**

**电话回答中继星崔建雄的编目生成问题**

# 3.4在岗一天加班3小时

**与陶鹏飞讨论如果DESC是空的情况如何告诉他通道数的问题**

**查看一个通道块一个通道慢的问题**

**修改接口描述,以便给代理通道数**

**回答中继星的问题**

**远程指导中继星人员查看文件分发线程的端口号(一代和二代)**

# 3.5远程办公一天加班3小时

**修改给代理通道数的代码,并更新到GF3的所有服务器2.92,171.2 141.2 77.2**

**修改一个通道块一个通道慢的问题代码**

**给中继星写udf转pdxp的归零描述**

# 3.6在岗

**与郝静讨论中继星的问题**

**修改带宽上报的问题代码**

**指导陶鹏飞linux开发**

**查找任务失败原因**

# 3.8周末加班3小时

**修改通道状态索引的index异常的问题**

**讲程序更新到高分三期的四台服务器上**

**2.92,171.2 141.2 77.2**

# 3.9在岗加班3小时

**与陶鹏飞传输代理调试修改的通道索引的问题**

**考虑带宽分配不合理的问题,查看代码**

**与方冬梅讨论如何修改带宽策略的方案**

**与陶鹏飞确认传输代理的发送非实时任务的逻辑**

**查找任务失败原因**

# 3.10远程办公

**查看十三五接口文档,看是否能实现**

**远程辅导中继星用户崔建雄关于socket开发的问题**

**与陶鹏飞传输代理调试修改的通道索引的问题**

# 3.11远程办公

**与陶鹏飞传输代理调试修改的通道索引的问题**

**查阅代码,增加带宽方面的注释**

**远程解决中继星二代编目错误的问题**

# 3.12在岗

**更新171.5,在高分上测试通道索引的问题**

**王萌说高分北极有问题,查找任务失败原因**

**解答陶鹏飞传输代理的相关问题**

# 3.14在岗加班3小时

**更新高分其他站的总控,修复通道索引问题代码**

**修改vpn登录软件代码并测试**

**修改根目录监控软件代码**

**添加所有系统运行服务器地址进根目录监控软件代码**

**修改根目录监控代码结构,通过ssh方式获取根目录剩余使用量,不再部署服务端**

# 3.16在岗加班3小时

**备份空基最新代码**

**更新高分所有服务器中的总控服务(172.16.142.2 172.16.78.2 172.16.172.1 172.16.12.3 130.242.60.243)以便陶鹏飞测试**

**中继星尹斌打电话说事后分发起不来了,查原因**

**增加所有系统如下的所有运行总控的服务器根目录监控:**

**先导服务器**

**172.16.142.2 172.16.78.2 172.16.172.1 172.16.12.3 130.242.60.243**

**高分服务器**

**172.16.141.5 172.16.171.5 172.16.11.3 130.242.60.241 172.17.2.2 172.16.112.2 172.16.77.6**

**资三服务器**

**172.16.143.1 172.16.80.1 172.16.80.2 172.16.173.1 172.16.13.2 172.16.112.1 172.17.2.1**

**高分四号服务器**

**172.16.2.110 172.16.2.111 172.16.2.104**

**空基服务器**

**172.16.144.2 172.16.174.2 172.16.81.2 172.17.14.2**

**数据分发服务器**

**172.16.2.93 172.16.13.1 172.16.14.9 172.16.11.16**

**172.16.2.110 172.16.2.94 172.16.2.102**

**查看空基代码,考虑能够查看当前任务数的功能模块方案**

**修改空基代码中的存储任务队列部分,增加一个再存一个文件专门用来存储当前任务的模块**

**更新高分11.3进行测试**

**11.3任务队列不见了,紧急恢复原来版本**

**修改代码后继续测试**

**增加windows远程获取ssh结果支持功能模块**

**修改linux远程获取ssh结果长度过小的问题,将管道长度由1024改为65535每次获取**

**远程回答程老师的带宽问题**

**与程老师讨论带宽指定的问题**

**查看空基代码,考虑修改带宽可以指定,指定某通道带宽后不可自动修改了,以后就是固定值**

# 3.18在家办公一天

**与中继星尹斌讨论外勤事宜**

**与中继星董鹏飞对接外勤需要的证明**

# 3.19在岗一天 加班3小时

**查看总控代码,寻找状态自动变的问题**

**与陶鹏飞讨论更新问题**

**172.17.2.2一直重启,查原因**

**找到是总控队列存储出问题了,路径被覆盖了,删除文件新建可以了**

**发现密云77.6有问题,一直连接断开再重连,查原因**

**发现是77.5起了总控,杀掉总控后77.6恢复正常,发现是77.5开机了之后总控自动启动导致的,去掉77.5的开机启动总控**

**增加77.6开机启动总控**

**与郝静一起办理中继星进入手续**

**回答中继星董鹏飞的相关问题**

**给中继星写文档**

**指导陶鹏飞查看程序挂的原因**

**空基吉林长光所要配置新卫星下行码率,修改所有先导系统172.16.144.2 172.16.174.2 172.16.81.2 172.17.14.2的总控配置,增加JL1SP09的两个通道下行码率**

**修改完成后,重启172.16.144.2 172.16.174.2 172.16.81.2 172.17.14.2的总控服务生效**

# 3.21在岗一天

**高分密云又出现状态变成5的问题,查原因,修改**

**与王萌讨论问题原因,修改方案**

**发现密云站高分起了两个,77.5有问题,查找原因发现是更新脚本还是77.5,修改成77.6没问题了**

# 3.23在岗一天

**修改高分密云状态变成5的问题**

**与中继星人员讨论外勤事宜**

**与方冬梅讨论代码修改问题**

**指导陶鹏飞修改代码**

**造一个双通道的任务,一个通道完成,另一个通道没开始的空基任务**

**总控增加一个模块,可以针对每个通道进行通道状态修改**

# 3.26在岗一天 加班3小时

**修改完状态变成5的代码,更新到所有高分服务器上172.16.141.5 172.16.171.5 172.16.11.3 130.242.60.241 172.17.2.2 172.16.112.2 172.16.77.6**

**修改更新脚本,增加更新前获取配置文件配置项的功能**

**修改更新脚本,增加根据队列存储项进行备份程序和备份队列的功能**

**增加更新脚本中关于连接不上的判断,以防漏掉某个节点更新失败**

**观察更新后系统是否正常**

**回答中继星尹斌关于ERT排序的问题**

**增加数据库备份程序中关于自动删除N天以前数据的代码功能**